**400万25倍变焦球机**

**型号：JVS-T-P60H4S-Z25（R3）**



**产品特点**

1、400万6寸25倍变焦 星光球机

2、支持自定义语音功能

3、4颗红外灯+4颗激光灯

4、支持人形检测，智能人形跟踪

5、支持人形智能抓拍功能

6、支持3.1融视云、公有云（部分方案支持）

7、支持支持Micro SD卡存储，最大支持256G

8、支持音频输入输出



**产品规格**

规格\型号：JVS-T-P60H4S-Z25

图像传感器： 1/3'CMOS

视频分辨率： 最大2496×1440

有效像素： 400万

最低照度： 0Lux（IR ON）

自动白平衡： 支持

增益控制： 支持

3D降噪： 支持

数字变倍： 25倍

视频压缩标准： H.265/H.264

视频帧率： 最大25fps

视频码率： 有线：主码流 10Kbps～8Mbps

            次码流 10Kbps~8Mbps

聚焦模式：自动/半自动/手动

焦距：25倍光学

OSD信息设置：支持OSD大字体功能、OSD与时间分开设置位置的功能、支持高级OSD（5行每行32个字符）

网络对时：支持

日志管理：查看、打印及备份日志信息

升级方式：支持文件升级、网站升级

定时重启：支持

隐私遮挡：支持24块区域遮挡，单画面最多支持 8个遮挡区域

人形检测：支持

人形跟踪：支持

视频调节：支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

图像风格：支持标准、柔和、通透三种模式

人脸模式：支持

日夜功能：IR-CUT双滤光片切换，支持彩转黑

音频功能：支持音频监听、对讲

电子屏设置：支持曝光时间设置，完美解决观看电子屏问题

智能去雾：支持

软件宽动态：支持数字宽动态

画面设置：画面镜像、画面翻转

IP自适应：支持自动适应IP地址可选功能

检测报警：邮件报警、客户端报警、自定义语音报警、手机APP推送、报警白光灯闪烁、SD卡报警录像

远程操作：系统管理、音视频管理、报警管理、网络管理、存储管理、云台管理、智能分析

适应平台：支持融视云，支持GB28181、公有云、ONVIF

智能分析功能：人形跟踪、区域入侵、拌线检测、视频遮挡、客流量统计

外围扩展接口：音频输入、音频输出、SD卡

SD卡录像：支持最大512G存储量

断电记忆：支持

旋转角度：水平：0°～360°连续旋转；垂直：0°～90°

手动水平速度：0°～ 40°/S

手动垂直速度：0°～ 40°/S

比例变倍：支持，随着变倍大小改变速度

预置位：1024个

巡航扫描：5条

守望点：1个，可设置一个预置位

轨迹扫描：4条

限位扫描：支持

垂直扫描：支持

补光灯颗数：4颗红外灯+4颗激光灯

照射距离：120米

电压：DC 12V

电流：1A

波长：850nm

功率：12W

以太网：10/100M以太网，RJ45接口

码流：二码流

网络协议：标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DDNS

接入协议：标配ONVIF

网络传输：内置中维云视通2.0传输协议

浏览器：支持IE8+,Chrome42-，Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言

同时预览视频数：云视通2.0连接10个客户端18个流（UDP最多支持两个客户端）

用户权限：最多20个用户，分3级权限：管理员（只支持一个）、普通用户和访客

电源：12V/3.33A

工作温度：-20℃~+60℃

工作湿度：小于93%

功率：≤25W

防水级别：IP66

颜色/材质： 前球壳：铝合金,黑色；

后球壳：ABS，黑色；

支架：铝合金,白色。

尺寸(W×D×H)(mm)：390\*325\*205

重量(g)：2490

安装方式：壁挂