|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **JVS-MicroSD-32G、JVS-MicroSD-64G、**  **JVS-MicroSD-128G、JVS-MicroSD-256G** |
| **产品图片** |  |
| **产品等级** | **U3** |
| **产品速度等级** | **C10** |
| **产品尺寸(mm)** | **15mm\*11mm\*1mm** |
| **产品净重(g)** | 0.33g Max |
| **材质** | **环氧树脂** |
| **传输读/写数据速率 (MB/s)** | **32GB,读速：≥75MB/S 写速：≥20MB/S**  **64GB,读速：≥95MB/S写速：≥30MB/S**  **128GB,读速：≥95MB/S写速：≥45MB/S**  **256GB,读速：≥95MB/S写速：≥45MB/S** |
| **产品容量** | **32GB/64GB/128GB/256GB** |
| **操作系统兼容** | ■Windows XP/7/8 + ■Mac OS X 10.5 +  ■Linux 2.4.x or + |
| **文件系统** | **32GB及以下FAT32，64GB及以上exFAT** |
| **最大工作电压/电流** | **工作电压：2.7〜3.6V**  **待机电流：500uA（最大值）**  **待机电流：250uA（平均值）**  **工作电流：250mA（最大值）**  **工作电流：150mA（平均值）** |
| **使用环境温度** | **0~70 ℃** |
| **存储环境温度** | **-20~85 ℃** |

**Micro SD规格书**