**300万黑光全彩S8(POE)**

**型号：JVS-C-BS8H3W-PL**

一辆银色的车

低可信度描述已自动生成

**产品特点**

1. 300万夜间全彩超清画质

2. 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲

3. 内置8颗暖光补光灯

4. 采用F1.0大光圈 ，相比普通F2.0镜头，通光量提升4倍以上

5. 搭载全彩级高灵敏度sensor，最低支持彩色照度可达0.001lux

6. 支持区域入侵、绊线检测、视频遮挡等功能

7. 支持Onvif协议、GB28181协议、融视云协议

8. 支持融视云平台集中管理以及实时远程控制



**产品规格**

图像传感器： 1/2.9″CMOS

视频分辨率： 主码流：2304\*1296

副码流：704\*576

有效像素： 300万

视频压缩标准： H.264/H.265

视频帧率： 5-25帧，默认25帧

视频码率： 主码流256Kbps~4Mbps可调节

次码流68Kbps~1024Kbps可调节

同步方式： 内同步

信噪比： 49dB

最低照度： 0Lux（IRON）

接口类型： M12

镜头搭配： 4mm、6mm可选

镜头可视角度： 4mm：水平：83.8°、垂直：42.7°、对角线：100.1°

6mm：水平：52.4°、垂直：28.4°、对角线：60.8°

音频编码：G711U、G711A

曝光控制：自动

增益控制：自动

白平衡： 自动

OSD信息设置： 支持OSD大字体、支持OSD与时间分开设置位置

高级OSD： 支持5行，每行可输入30个字符

网络对时：支持

定时重启：支持

智能去雾：支持

隐私遮挡：最多支持8个遮挡区域

视频调节：支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

图像风格：支持标准、柔和、通透

日夜功能：自动、一直黑白、一直彩色、定时彩色

数字宽动态：支持

画面设置：画面镜像（默认）、画面翻转（默认）

IP自适应：支持

智能分析：人形跟踪、区域入侵、拌线检测

远程操作：系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、储存管理、云台控制、智能分析

外围扩展接口：MIC、喇叭

报警联动：支持

SD卡：不支持

公有云：支持

融视云：支持

国标28181：支持

以太网：10/100M以太网，RJ45接口

码流：支持主/副码流

网络协议：标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS

接入协议：标配ONVIF、融视云协议

网络传输：内置中维云视通2.0传输协议

浏览器：支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器

同时预览视频数：2.0协议支持最多同时连接3个客户端；

用户权限：最多13个用户，分3级权限：管理员、普通用户和访客

POE： 不支持

补光灯： 8颗暖光灯，补光距离最远可达40米

防水级别：IPX7

电源：POE OR DC12V

工作温度：-20℃～+60℃

工作湿度：10%～90%

功率：白天＜3W，夜间：＜6W

颜色/材质：黑/白/PC+ABS

尺寸(W×H×D)（mm）：104X153X184

重量（g）：330g

安装方式：壁装和吊装